매장문화재 발굴조사 모니터링 체크리스트

모니터링 개요

점 검 일 시
발 굴 조 사 명
허 가 번 호
조 사 지 역 소 재 지
조사면적 및 조사일수	㎡(허가면적), 일(허가일수)
조 사 유 형
조 사 기 관 명

Ⅰ. 발굴조사 수행 점검

■ 관련자료(행정 및 발굴조사 자료 등)의 비치

점검 항목	점 검 사 항	점 검 결 과
		양호	보통	미흡	불량	해당없음
행정서류비치	발굴조사 알림 게시판(현장 입간판)의 설치 여부
	매장문화재 발굴허가서(문화재청 허가서) 사본 비치 여부
	발굴조사계획서(발굴허가 시 제출) 사본 비치 여부
	발굴조사 용역계약서 사본 비치 여부
	유적조사일지 비치 여부
	발굴조사 착수신고서 사본 비치 여부

※ 점검결과 : 해당 항목에‘○’으로 표기하기 바람

점검 항목	점 검 사 항	점 검 결 과
		양호	보통	미흡	불량	해당없음
발굴조사자료	유구 및 토층도 자료보관 여부
	유구별 조사단계를 알 수 있는 사진 및 도면 확보․ 관리 여부
	유구의 선후관계를 설명․확인할 수 있는 사진․ 도면의 확보 및 관리 여부

■ 허가사항 준수 여부

점검 항목	점 검 사 항	점 검 결 과
		양호	보통	미흡	불량	해당없음
허가사항준수	착수 전 착수신고 제출 여부
	허가일로부터 1년 이내 착수 여부
	허가사항 변경의 경우 변경허가 여부
	발굴조사계획서(발굴허가 시 제출)와 용역계약서의 금액 일치 여부

■ 발굴조사 장비 및 기자재

점검 항목	점 검 사 항	점 검 결 과
		양호	보통	미흡	불량	해당없음
발굴조사장비및기자재	발굴조사현장에 촬영 및 측량 장비의 구비 여부
	발굴조사에 필요한 조사장비 및 물품의 적정한 사용 여부
	출토유물의 안전한 수습 및 관리를 위한 용품(물품) 구비 여부

※ 점검결과 : 해당 항목에‘○’으로 표기하기 바람

■ 발굴조사 수행 및 유적․유구 보호 조치

점검 항목	점 검 사 항	점 검 결 과
		양호	보통	미흡	불량	해당없음
발굴조사수행	선행 조사결과의 숙지 및 조사 반영 여부
	조사계획서(발굴허가 시 제출)의 조사요원 인력수와 실제 투입된 조사요원 인력수의 일치 여부
	발굴허가서의 조사면적과 실제 발굴조사 면적의 일치 여부
	유적의 성격에 적합한 전문인력(조사원 등)이 발굴조사를 하고 있는지 여부
	조사갱(트렌치)의 설치 및 위치 등의 적정성 여부
	토층의 구분과 층위별 특징을 적정하게 파악하고 있는지 여부
	유적 및 유구 등의 성격에 대한 판단과 이해가 적정한지 여부
	유적․유구 및 유물의 노출과정, 조사단계별 사진 촬영 및 실측(도면화) 작업이 적정하게 이루어지고 있는지 여부
	출토유물의 수습 및 선별 처리의 적정성 여부
	발굴조사 허가기간(실조사일수) 내에 충분한 조사 완료가 가능한지 여부
	유구 성격 파악을 위한 적정한 조사 시행 여부
	발굴허가 사항(범위 및 면적) 밖으로 확인되는 유구에 대한 적정한 행정조치 여부
	발굴조사 진행 또는 발굴조사 중 유구를 훼손 했는지 여부
유적및유구보호조치	자연재해에 대비한 유적․유구 및 유물에 대한 보호 조치의 적정성 여부
	발굴조사 작업시간 종료 후 조사 중인 유적․유구 및 유물에 대한 보호조치를 하고 있는지 여부
	발굴현장을 적정히 잘 관리하고 있는지 여부

※ 점검결과 : 해당 항목에‘○’으로 표기하기 바람

Ⅱ. 안전 점검

■ 발굴현장 일반 안전관리

점검 항목	점 검 사 항	점 검 결 과
		양호	보통	미흡	불량	해당없음
일반안전관리	발굴조사 작업장 안전에 대한 일일교육 실시 및 일지 비치 여부
	안전사고 예방수칙 표지판 설치
	전기 및 화재예방 등 경고안내문 설치
	위험지역 접근금지 방지시설 설치
	안전장구 착용 - 굴착 깊이가 깊은 지역, 급경사 지역, 지장물이 철거되었으나 위험물이 있는 지역, 기타 위험 지역에서의 발굴조사 시 안전장구 착용 여부

■ 발굴조사 공정별 안전관리

점검 항목	점 검 사 항	점 검 결 과
		양호	보통	미흡	불량	해당없음
현장시설물설치	구급함 및 간이 소화기 비치
	작업통로 - 걸려 넘어지거나 미끄러지는 위험이 없도록 통로 발판을 설치했는지 여부 - 추락으로 인한 재해가 발생할 수 있는 장소에 추락방지 시설을 설치했는지 여부

※ 점검결과 : 해당 항목에‘○’으로 표기하기 바람

점검 항목	점 검 사 항	점 검 결 과
		양호	보통	미흡	불량	해당없음
현장장비관리	모터펌프 - 임시분전함을 설치하여 배선용 차단기 및 누전 차단기 경유 여부 - 펌프 조작 시 전원을 차단하고 물기가 있는 손으로 조작을 금지하고 있는지 여부
장비제토	굴착 - 굴착 깊이 1.5m 이상인 경우 계단, 경사로 등 이동통로를 설치했는지 여부 - 굴착 깊이 2m 이상인 경우 굴착 폭을 1m 이상 으로 했는지 여부 - 굴착 지점으로부터 1m 이내에는 차량통행 및 자재 적치 금지했는지 여부 - 굴착 깊이 1.0m 이상인 경우 외부인이 출입할 수 없도록 조치(안전띠, 경고문구 등)했는지 여부
	굴삭기 - 좌․우 방향에 후사경 설치했는지 여부 - 굴삭기에 경보음 및 경광등이 설치되어 있는지 여부 - 조사요원을 배치하여 작업을 하고, 관계자 외 출입을 통제하고 있는지 여부 - 운전자 외 근로자 탑승 및 주용도 외 사용을 금지하고 있는지 여부
	덤프트럭 - 현장 내 운행 시 전조등을 켜고 운행하는지 여부 - 덤프트럭 상차 및 하차 구간에 유도자를 배치 하고 있는지 여부
인력제토	손수레 - 안전한 운반 경로를 확보하고 있는지 여부 - 적당한 양을 적재하여 운반하고 있는지 여부

※ 점검결과 : 해당 항목에‘○’으로 표기하기 바람

점검 항목	점 검 사 항	점 검 결 과
		필요	해당 없음
정밀안전점검필요성	안전 관련분야 전문가의 점검 필요성 여부 - 발굴조사 대상지역의 입지(연약지반, 저습지 및 충적대지 등), 굴착 깊이, 근무환경 및 여건 등 위험요인 고려 안전관련 분야 전문가의 점검 필요성 여부

※ 점검결과 : 해당 항목에‘○’으로 표기하기 바람

Ⅲ. 모니터링 종합의견

종합의견
점검자	소 속		성 명	(인)
	소 속		성 명	(인)
	소 속		성 명	(인)

[붙 임]

모니터링 사진